

Российская Федерация

Новгородская область Шимский район

Администрация Уторгошского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

07.08.2018 № 55

ж/д ст.Уторгош

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Об опубликовании проекта нормативного правового акта «Об утверждении местных нормативов градостроитель-ного проектирования Уторгошского сельского поселения»** |  |  |

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Уторгошского сельского поселения **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Разместить проект решения Совета депутатов Уторгошского сельского поселения «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Уторгошского сельского поселения» в газете «Шимские вести» и на официальном сайте Администрации Уторгошского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http//admutorgosh.ru.

2. Замечания и предложения по проекту «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Уторгошского сельского поселения» гражданами представляются в Администрацию Уторгошского сельского поселения по адресу: ж/д ст. Уторгош ул. Пионерская д.79 в рабочие дни с 9.30 час. до 16.30 час. до 10.10.2018 года.

3. Направить проект решения «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Уторгошского сельского поселения» в Совет депутатов Уторгошского сельского поселения после 10.10.2018 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Шимские вести» и на официальном сайте Администрации Уторгошского сельского поселения http//admutorgosh.ru. в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Глава поселения А.Г. Кукушкина**

**проект**

**Российская Федерация**

**Новгородская область Шимский район**

**Совет депутатов Уторгошского сельского поселения**

**РЕШЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

ж/д ст. Уторгош

|  |
| --- |
| **Об утверждении местных нормативов градострои-тельного проектирования Уторгошского сельского поселения** |

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Уторгошского сельского поселения, Совет депутатов Уторгошского сельского поселения **РЕШИЛ:**

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Уторгошского сельского поселения.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Уторгошского сельского поселения № 81 от 11.12.2017 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Уторгошского сельского поселения».

2. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Уторгошского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (admutorgosh.ru).

3. Местные нормативы градостроительного проектирования Уторгошского сельского поселения подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок не превышающий пяти дней со дня утверждения нормативов.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Глава поселения А.Г. Кукушкина**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕНЫ решением Совета депутатов Уторгошского сельского поселения от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_ |

**НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ УТОРГОШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**Статья 1. Общие положения**

1. Нормативы градостроительного проектирования Уторгошского сельского поселения Шимского муниципального района (далее - местные нормативы) разработаны на основании Градостроительного [кодекса](http://consultantplus/offline/ref%3DF80696402931ABD5842A92BD814FA401F008F7D77C8026D4AFEB89F722BE2761DA8B95557871C889d7IFM) Российской Федерации, областного [закона](http://consultantplus/offline/ref%3DF80696402931ABD5842A8CB09723FB09F602A8DA7386248BF5B4D2AA75B72D36d9IDM) Новгородской области от 14.03.2007 N 57-ОЗ "О регулировании градостроительной деятельности на территории Новгородской области".

2. Содержание местных нормативов соответствует части 5 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и включает в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в [пункте 1 части 3 статьи 19](http://consultantplus/offline/ref%3DF80696402931ABD5842A92BD814FA401F008F7D77C8026D4AFEB89F722BE2761DA8B95557871C68Ed7IDM) Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения Уторгошского сельского поселения Шимского муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Уторгошского сельского поселения Шимского муниципального района;

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов;

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов.

3. Нормативы градостроительного проектирования Уторгошского сельского поселения Шимского муниципального района устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения, относящимися к следующим областям [(п. 1 ч. 3 ст. 19](http://consultantplus/offline/ref%3DF80696402931ABD5842A92BD814FA401F008F7D77C8026D4AFEB89F722BE2761DA8B95557871C68Ed7IDM) Градостроительного кодекса Российской Федерации):

1) электро- и газоснабжение поселений;

2) автомобильные дороги местного значения в границах населённых пунктов сельского поселения;

3) образование;

4) здравоохранение;

5) физическая культура и массовый спорт;

6) утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов;

7) иные области в связи с решением вопросов местного значения сельского поселения;

8) иными объектами местного значения сельского поселения, населения Уторгошского сельского поселения, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Уторгошского сельского поселения.

**Статья 2. Основная часть нормативов градостроительного проектирования Уторгошского сельского поселения**

Для территории Уторгошского сельского поселения устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Уторгошского сельского поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Область применения | Наименование объектов местного значения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов |
| 1. | Электроснабжениепоселений | Объекты электроснабжения (трансформаторные подстанции, линии электропередач и т.д.) до 35 кВ включительно | 95 % объектов, расположенных на территории населенных пунктов поселения | Согласно техническим условиям снабжающей организации |
| 2. | Газоснабжениепоселений | Объекты газоснабжения (газозаправочная станция) | 90 % объектов, расположенных на территории населенных пунктов поселения | Согласно техническим условиям снабжающей организации |
| 3. | Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов | Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов с твердым покрытием | 5 % общей протяженности автомобильных дорог местного значения в границ населенных пунктов с твердым покрытием от общей находящейся на балансе муниципального образования | Не устанавливается |
| 4. | Образование | Дошкольные образовательные организации, мест на 1 тыс. жителей |  |  |
| в городе | 58 | 500 метров |
| в сельской местности | 47 | 2 км пешеходной и 10 км транспортной доступности |
| Общеобразовательные организации, мест на 1 тыс. жителей в городе |  |  |
|  | 98 | Максимальное время транспортной доступности (в одну сторону):для учащихся I ступени обучения - 15 мин.;для учащихся II и III ступеней обучения - 50 мин. Максимальное расстояние пешеходной доступности - 1 км |
| в сельской местности | 84 | Максимальное время транспортной доступности (в одну сторону) |
|  |  | для учащихся I ступени обучения - 15 мин.;для учащихся II и III ступеней обучения - 30 мин. Максимальное расстояние пешеходной доступности:для учащихся I ступени обучения - 1 км;для учащихся II и III ступеней обучения - 4 км. |
| 5. | Здравоохранение | Фельдшерско-акушерскиепункты | 1 единица на 50 - 1200 человек | Максимальный радиус обслуживания - 15 км |
| Центры общей врачебной практики | Не менее 1 объекта намуниципальныйрайон | Транспортная доступность для жителей поселения - не более 45 мин. |
| Больницы | Не менее 1 объекта намуниципальныйрайон | Транспортная доступность для жителей поселения - не более 60 мин. |
| 6. | Физическая культура и массовый спорт | Спортивные залы | Не менее 3,5 тыс. кв. м на 10 тыс. человек | Пешеходно-транспортная доступность для жителей поселения - не более 45 мин. |
| Плоскостные сооружения | Не менее 19,5 тыс. кв. м на 10 тыс. человек | Пешеходно-транспортная доступность для жителей поселения - не более 15 мин. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Утилизация и переработка бытовых отходов | Полигон ТБО | Не менее 1 объекта намуниципальныйрайон | Не нормируется |
| 8. | Культура | Музеи | Не менее 1 объекта намуниципальныйрайон | Не нормируется |
| Дома культуры | Не менее 1 объекта на поселение | Пешеходно- транспортная доступность - не более 45 мин. |
| Библиотека | Не менее 1 объекта на поселение | Пешеходно -транспортная доступность - не более 45 мин. |
| 9. | Го и ЧС | Объекты предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района | Не менее 1 объекта на поселение | Пешеходно- транспортная доступность - не более 60 мин. |
| 10. | Территории общего пользования рекреационного назначения местного значения | Площадь населенного пункта | Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования, кв. м/чел. |  |
|  |  | Городской населенный пункт | 10 | Не нормируется |
|  |  | Сельский населенный пункт | 12 | Не нормируется |
| 11. | Иные | Объекты связи,объекты общественногопитания,объекты торговли, объекты бытового обслуживания | В совокупности не менее 1 объекта каждого вида | Пешеходно-транспортная доступность от административных центров поселений - не более 45 мин. |

**Статья 3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов**

В местных нормативах установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения с учетом:

1. Социально-демографического состава и плотности населения на территории сельского поселения: на 01.01.2017 численность постоянного населения Уторгошского сельского поселения составила 1801 человек.

2. Стратегии социально-экономического развития Уторгошского сельского поселения до 2030 года,

3. Предложений Администрации Уторгошского сельского поселения, заинтересованных физических и юридических лиц;

4. Федерального законодательства, иных градостроительных показателей и норм;

5. Схемы территориального планирования Уторгошского сельского поселения, утвержденной решением Совета депутатов Уторгошского сельского поселения от 21.05.2012 N 92.

Местные нормативы направлены на повышение благоприятных условий жизни населения Уторгошского сельского поселения, устойчивое развитие его территорий.

Минимальные расчетные показатели, содержащиеся в основной части обеспечения объектами социального и иного назначения в области обеспечения учреждениями и предприятиями обслуживания, действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащих застройке территориях общественно-деловых, жилых, ландшафтно-рекреационных зон.

**Статья 4. Правила и область применения расчетных показателей**

**1.Область применения расчетных показателей**

1.1 Настоящие местные нормативы действуют на всей территории Уторгошского сельского поселения.

1.2 Местные нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статья 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения сельского поселения населения сельского поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения.

1.3 Местные нормативы и внесенные изменений в местные нормативы утверждаются представительным органом местного самоуправления - Советом депутатов Уторгошского сельского поселения.

1.4 Местные нормативы применяются в следующих случаях:

1) при подготовке планов и программ комплексного социально­экономического развития муниципального образования;

2) при подготовке и утверждении схемы территориального планирования, в том числе при внесении в нее изменений;

3) при проверке и согласовании проектов схемы территориального планирования, в том числе при внесении в нее изменений с органами государственной власти и органами местного самоуправления в случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

4) при подготовке и утверждении генеральных планов поселений, в том числе при внесении в них изменений;

5) при проверке и согласовании проектов генеральных планов поселений, в том числе при внесении в них изменений, с органами государственной власти и органами местного самоуправления в случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

6) при проведении публичных слушаний по проектам генеральных планов поселений, в том числе при внесении в них изменений;

7) при проведении государственной экспертизы проектов генеральных планов поселений, в том числе при внесении в них изменений;

8) при подготовке и утверждении Правил землепользования и застройки поселений, в том числе при внесении в них изменений;

9) при подготовке и утверждении документации по планировке территории поселений;

10) при проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, Правилам землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;

11) при проведении публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий поселений;

12) при осуществлении региональными органами государственной власти контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;

13) при осуществлении органами местного самоуправления муниципального градостроительного контроля;

14) в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения, иными объектами местного значения сельского поселения, населения Уторгошского сельского поселения, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Уторгошского сельского поселения

1.5 Требования настоящего документа с момента его ввода в действие предъявляются к вновь разрабатываемой градостроительной и проектной документации, а также к иным видам деятельности, приводящим к изменению сложившегося состояния территории, недвижимости и среды проживания.

1.6 В связи с тем что в настоящем документе конкретизация основных требований к планировке и застройке согласно пункту 1.1 СП 42.13330.2011 не осуществлялась, при определении требований к планировке и застройке территории поселения следует руководствоваться СП 42.13330.2011 "ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ" (актуализированная редакция СНиП 2.07.01 - 89\*).

**2**. **Правила применения расчетных показателей и предельных значений расчетных показателей**

2.1 Особенности применения расчетных показателей при подготовке определенных видов документов

2.1.1 При подготовке схемы территориального планирования Уторгошского сельского поселения, в том числе при внесении в нее изменений расчетные показатели применяются:

1) при обосновании выбранного варианта размещения объектов местного значения сельского поселения в составе материалов по обоснованию схемы территориального планирования Уторгошского сельского поселения.

2.1.2 При подготовке генеральных планов поселений, в том числе при внесении в них изменений расчетные показатели применяются:

1) при обосновании выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального района, планируемых к размещению на территории поселений, в составе материалов по обоснованию генеральных планов поселений;

2) при определении границ функциональных зон, в которых планируется размещение объектов местного значения сельского поселения, на карте функциональных зон поселения.

2.1.3 При подготовке документации по планировке территории расчетные показатели применяются:

1) при определении границ зон планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения на чертежах проектов планировки территории;

2) при подготовке положений о характеристиках планируемого развития территории в составе проекта планировки территории;

3) при подготовке материалов по обоснованию проектов планировки территории.

2.1.4 При подготовке проектов документов, указанных в пункте 1.4 статьи 3 местных нормативов, должны применяться расчетные показатели, действующие на момент начала процедуры согласования таких проектов или процедуры их рассмотрения на публичных слушаниях. В случае если в период согласования таких проектов или их рассмотрения на публичных слушаниях расчетные показатели были изменены, не требуется корректировка таких проектов с целью приведения их в соответствие с действующими нормативами.

2.1.5 В случае если с момента окончания процедур согласования проектов документов, указанных в пункте 1.4.3 местных нормативов должны, или их рассмотрения на публичных слушаниях и до момента утверждения данных документов, состав или значения расчетных показателей были изменены более одного раза, требуется корректировка проектов данных документов с целью приведения их в соответствие с действующими местными нормативами, а также, в случае, если в результате такой корректировки была изменена утверждаемая часть данных документов, повторное проведение процедур согласования проектов данных документов и их рассмотрения на публичных слушаниях.

**3.** **Правила применения расчетных показателей при обосновании выбранного варианта размещения объектов регионального значения в проектах документов территориального планирования**

3.1 Для обоснования выбранного варианта размещения объектов местного значения в ходе подготовки проектов документов территориального планирования необходимо:

1) определить расчетное количество объектов местного значения, либо их расчетные характеристики (площадь, количество мест в них и т.д.) по каждому виду таких объектов путем умножения расчетного показателя на прогнозную численность населения в целом по сельскому поселению или (при наличии соответствующих данных о прогнозных изменениях социально-демографического состава населения) в разрезе административно­-территориальных единиц Уторгошского (муниципальных образований, населенных пунктов); в случае если расчетный показатель определен не на единицу населения, а на административно-территориальную единицу муниципального образования Уторгошского сельского поселения либо на отдельный элемент планировочной структуры населенных пунктов Уторгошского сельского поселения, определяется наличие данных объектов на территории таких административно-территориальных единиц либо элементов планировочной структуры;

2) сравнить расчетное количество объектов местного значения либо их расчетные характеристики по каждому виду таких объектов с фактическим количеством (или расчетными характеристиками) таких объектов;

3) определить населенные пункты, находящиеся за пределами радиуса обслуживания, расстояния пешеходной доступности, либо времени транспортной доступности объектов местного назначения и определить потребность в таких объектах на данной территории;

4) сделать вывод о необходимости размещения новых объектов местного значения (на территориях, находящихся за пределами радиуса обслуживания, расстояния пешеходной доступности либо времени транспортной доступности объектов местного назначения) или об увеличении характеристик существующих объектов местного значения, количество или характеристики которых ниже установленного местными нормативами уровня обеспеченности.

**4. Правила применения расчетных показателей при подготовке положений о характеристиках планируемого развития территории в составе проектов планировки территории**

4.1 В Положении о характеристиках планируемого развития территории в составе проекта планировки территории должны быть определены показатели уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения, проживающего на данной территории. Также должны быть определены расчетные характеристики объектов местного значения (количество мест, площадь и т.д.), расчетные показатели которых установлены в местных нормативах

**5. Правила применения предельных значений расчетных показателей при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования**

5.1 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, предельные значения которых установлены в местных нормативах, должны содержаться в местных нормативах градостроительного проектирования. Правила применения таких расчетных показателей устанавливаются в местных нормативах градостроительного проектирования и должны быть аналогичны правилам, описанным в [пунктах 3](#bookmark4) и [4 статьи 4](#bookmark5) и настоящих местных нормативов.

5.2 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения, устанавливаемые местными нормативами, не могут быть ниже предельных значений данных расчетных показателей, установленных региональными нормативами.

5.3 Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения, устанавливаемые местными нормативами, не могут превышать предельные значения данных расчетных показателей, установленные региональными нормативами.

**Статья 5. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования**

**1. Общие положения**

1. Нормативы градостроительного проектирования Уторгошского сельского поселения Шимского муниципального района согласно Градостроительному [кодексу](http://consultantplus/offline/ref%3DF80696402931ABD5842A92BD814FA401F008F7D77C8026D4AFEB89F722dBIEM) Российской Федерации относятся к местным нормативам градостроительного проектирования.

2. Нормативы градостроительного проектирования Уторгошского сельского поселения устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения, относящимися к следующим областям [(п. 1 ч.](http://consultantplus/offline/ref%3DF80696402931ABD5842A92BD814FA401F008F7D77C8026D4AFEB89F722BE2761DA8B95557871C68Ed7IDM) [3 ст. 19](http://consultantplus/offline/ref%3DF80696402931ABD5842A92BD814FA401F008F7D77C8026D4AFEB89F722BE2761DA8B95557871C68Ed7IDM) Градостроительного кодекса Российской Федерации):

1) электро- и газоснабжение поселения;

2) автомобильные дороги местного значения в границ населенных пунктов сельского поселения;

3) образование;

4) здравоохранение;

5) физическая культура и массовый спорт;

6) утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов;

7) иные области в связи с решением вопросов местного значения сельского поселения;

8) иными объектами местного значения сельского поселения, населения Уторгошского сельского поселения, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Уторгошского сельского поселения.

3. В материалах по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования, определены объекты местного значения, для которых обосновываются значения расчетных показателей.

4. При обосновании значения расчетных показателей соблюдено условие, установленное в [части 2 статьи 29.4](http://consultantplus/offline/ref%3DF80696402931ABD5842A92BD814FA401F008F7D77C8026D4AFEB89F722BE2761DA8B95557871C889d7I0M) Градостроительного кодекса Российской Федерации, и в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Уторгошского сельского поселения, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения Уторгошского сельского поселения Шимского муниципального района, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не ниже этих предельных значений.

5. При обосновании значения расчетных показателей соблюдено условие, установленное в [части 3 статьи 29.4](http://consultantplus/offline/ref%3DF80696402931ABD5842A92BD814FA401F008F7D77C8026D4AFEB89F722BE2761DA8B95557871C889d7I1M) Градостроительного кодекса Российской Федерации, и в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, для населения Уторгошского сельского поселения Шимского муниципального района, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Уторгошского сельского поселения Шимского муниципального района, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не превышают эти предельные значения.

6. Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществлялась с учетом:

1) социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования;

2) планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования;

3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

7. Согласно части 4 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения населения муниципального образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения могут быть утверждены в отношении одного или нескольких видов объектов местного значения поселения.

**Статья 6. Обоснование видов объектов местного значения сельского поселения, для которых определяются расчетные показатели**

1. Обоснование видов объектов местного значения сельского поселения выполняется в целях определения объектов местного значения сельского поселения, для которых необходимо разрабатывать расчетные показатели, и последующей систематизации нормативов градостроительного проектирования по видам объектов местного значения сельского поселения.

2. Систематизацию нормативов градостроительного проектирования по видам объектов регионального значения и по видам объектов местного значения обеспечивает уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.

3. Согласно пункта 20 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, под объектами местного значения понимаются объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-­экономическое развитие поселения.

4. В настоящих нормативах принято, что к объектам местного значения сельского поселения, оказывающим существенное влияние на социально-экономическое развитие сельского поселения, относятся объекты, если они оказывают или будут оказывать влияние на социально-экономическое развитие поселения в целом либо одновременно двух и более поселений, находящихся в границах сельского поселения.

5. Виды объектов местного значения сельского поселения, для которых определяются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения (пункт 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, определяются на основании полномочий органов местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" могут находиться в собственности сельского поселения, в том числе в части создания и учета объектов местного значения в различных областях (видах деятельности).

6. Объекты местного значения сельского поселения, указанные в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса, в областях, для которых определяются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, также определены в части 1 статьи 4-1 областного закона Новгородской области от 14.03.2007 N 57-ОЗ "О регулировании градостроительной деятельности на территории Новгородской области".

7. В целях обоснования расчетных показателей в материалах по обоснованию выполнено распределение различных видов объектов местного значения поселения по группам, относящихся к следующим областям:

1) электро- и газоснабжение поселения;

2) автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов;

3) образование;

4) здравоохранение;

5) физическая культура и массовый спорт;

6) утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов;

7) иные области в связи с решением вопросов местного значения сельского поселения.

8. Информация по видам объектов местного значения сельского поселения применяется при дальнейшей подготовке материалов по обоснованию расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации населения муниципального образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_